ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних»

по обеспечению доступности получения социальных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Установлены предупредительные тактильные полосы перед открытой лестницей 0,8-0,9 м., шириной 0,3-0,5 м. С. (крыльцо перед центральным входом)



1. Краевые ступени лестничных маршей выделены фактурой.



1. Входы оборудованы доступными знаками К,О,С.



4. Установить поручни 0,7 К.О.С..

5. *Вход (входы) в здание.*

5.1.Дверь со стеклянным полотном оборудована контрастной маркировкой прозрачных полотен дверей не выше 1,5 м. (низ двери у нас 0,8)



5.2 У наружных дверей, доступных для МГН порог не выше 0,014 м.

6. *Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)*

6.1. Установлены поручни внутри здания.

6.2. На верхней внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил установлены рельефные обозначения , а также предупредительные полосы об окончании перил. Для С.



6.3. Перед дверными проемами и входами на лестницу, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. установлены предупредительные рельефные указатели на полу.

Для О,С,

7. *Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)*

7.1.Установлены информационное обозначение ( рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. рельефные знаки для К,О,С,Г.



8. *Санитарно-гигиенические помещения.*

8.1. Оборудована санитарная комната для К.О



8.2. Двери в туалет открываются наружу для К.О.

 8.3.У дверей сан-быт. комнаты установлена рельефная мнемосхема



8.4. Оборудована системой тревожной сигнализацией.



9. *Система информации на объекте (на всех зонах)*

9.1. Возле центрального входа в здание установлена рельефная мнемосхема (информация о схеме) движений по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.

****

9.2. Поставлена кнопка вызова помощи в игровой зоне.



9.3. Установлена система оповещения о пожаре световой синхронно со звуковой сигнализацией.

 9.4. Приобретены знаки и символы, согласно нормативных документов по стандартам.

9.5. Установлен информационный терминал, с информацией об учреждении.

9.6. На парковке учреждения установлена мнемосхема территории Центра.

10. *Место парковки*

10.1. Сделана разметка и покраска линий доступного парковочного места размер 6,0х3,6 м. и 1,2 м. К,О,С,Г.

10.2.Выделены проходы доступных мест цветом, чтобы исключить возможность парковки на них.

****

10.3. Выделенное место обозначено знаком на вертикальной поверхности покрытия стоянки (стена, столб) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г,



11. *Доступность услуг*

11.1. Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов К.О.С.Г.